< 보고서 추록 >

1. 117쪽 응집제필요량 341톤/년의 산출식

칠갑산 부유물질 유출량 {무립목지 단위면적당 부유물질 유출량(톤/ha/년)×칠갑산 비오톱기준 산림면적(ha)}×무립목지 단위면적당 응집제 필요량(톤/ha/년)÷무립목지 부유물질 발생량(톤/ha/년) = (0.1511×3,054.694101)×0.1116÷0.151 = 341.129625818402톤/년(약341톤/년)

※ 참고 자료 : 국립산림과학원. 산림의 공익기능 계량화 연구. 2010

2. 117쪽 지표 중 1,083ha 산출식

해충피해면적 : 칠갑산의 총 곤충포식량 {(칠갑산 침엽수림면적(ha)×ha당 침엽수곤충포식량(마리))+(칠갑산 활엽수림면적(ha)×ha당 활엽수 곤충포식량(마리))+(칠갑산 혼효림면적(ha)×ha당 혼효림 곤충포식량(마리))}×0.1(총 곤충에서 해충의 발생 비율 10%)÷200,000마리(ha당 해충발생량)

= {(602.492419×812,892.3)+(1,386.865525×656,825.1)+(957.613747×799,839.6)}

×0.1÷200,000=1,083.31346585657ha(약 1,083ha)

※ 자료 : 국립산림과학원. 산림의 공익기능 계량화 연구. 2010

3. 121쪽 295,502,954톤의 산출식

→ 50,765톤의 오타임. 50,765톤은 칠갑산 도립공원의 하천유량으로 국토교통부(2013)에서 제시한 금강의 단위면적당 유량(㎥/km2) 770.00과 칠갑산 비오톱기준 하천면적(ha)을 곱하여 산출

= 770.00×65.929222 = 50,765.50094톤(약 50,765톤)

※ 자료 : 국토교통부. 통계로 보는 한국 수자원. 2013

4. 121쪽 단위가치 “160원/톤” → “660원/톤”으로 수정

5. 121쪽 공급서비스 지표 151천㎥를 적용한 것

→ 151천㎥은 국가수자원관리종합정보시스템의 청양군 골재채취량을 적용한 것임. 골재채취가 가능한 하천은 10만㎡ 이상 50만㎡ 이하의 규모로 지정되는 하천으로 청양군 전체 하천에 적용되는 것이 아닐 것임. 따라서 전체면적 대비 칠갑산 도립공원 하천면적 비율을 적용하기 애매할 것으로 판단되어 전체 청양군의 골재채취량을 적용하였음.

6. 산림 등의 면적 일부 상이

충청남도의 토지이용현황(지번별)과 칠갑산도립공원의 비오톱지도(동국대 자체작성, GIS분석)가 일부 수치 상 오차가 있을 수 있음. 그 이유는

① 생태계서비스 가치평가를 위한 식생자료가 필요하여 ‘비오톱 지도’를 활용,

② 지불제의 지불금 산출을 위한 객관적 면적인 지번별 현황이 필요하여 ‘충청남도 토지이용현황’자료를 활용, 부득이한 오차 발생.

○ 76쪽 산림 3,044ha(토지이용현황), 114쪽 산림 3,054ha(비오톱지도)

○ [118쪽 농경지 면적 110ha(논+밭), 122쪽 농경지 면적 115.6ha(과수원 등 포함)]

→ 비오톱 지도 근거

[140쪽 농경지 면적 113.35ha(논+밭 중 사유지)]

→ 토지이용현황 근거