	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 청양군 정산면 칠갑산로 1857(정산면사무소)

□ 측정구분 : 농공단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 5. 16.～ 5. 23(8일간)

측정일	5. 16	5. 17 ~ 5. 23	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 19.1 ℃ 2. 습도 : 평균 74.7 % 3. 주풍향 : 동풍 또는 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.3 m/s, 시간최대 2.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 16∼28㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 8∼19㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.17	0.001	0.004	21	14	0.022	0.34
5.18	0.001	0.006	23	14	0.026	0.38
5.19	0.002	0.005	17	8	0.039	0.30
5.20	0.002	0.005	16	8	0.049	0.26
5.21	0.002	0.006	21	12	0.044	0.31
5.22	0.002	0.006	28	19	0.033	0.36
5.23	0.002	0.005	16	8	0.041	0.42
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 정산면사무소에서 측정한 PM10의 측정기간 평균농도는 20㎍/㎥로 주변 부여읍 22㎍/㎥, 청양읍 16㎍/㎥, 공주 16㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5는 12㎍/㎥로 청양읍 10㎍/㎥, 부여읍 10㎍/㎥, 공주 10㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

□ 5월 17, 20, 22일 16~19시경 이동측정지점에서의 PM2.5는 다소 높게 조사되어, 주변 공사지역이나 공단 내 사업장에 의한 영향이 예상할 수 있었다.

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	청양읍	부여읍	공주	이동차	청양읍	부여읍	공주
5.17	21	14	24	17	14	9	10	12
5.18	23	18	26	20	14	13	13	12
5.19	17	12	18	13	8	7	7	6
5.20	16	10	16	10	8	5	5	4
5.21	21	15	25	16	12	8	9	8
5.22	28	26	32	24	19	17	16	16
5.23	16	15	16	14	8	11	10	9
평균	20	16	22	16	12	10	10	10

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002ppm으로 청양읍 0.003ppm, 부여읍 0.003ppm, 공주 0.003ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.005ppm으로 청양읍 0.004ppm, 부여읍 0.006ppm, 공주 0.003ppm과 비슷함

□ O3은 0.036pm으로 청양읍 0.036ppm, 부여읍 0.035ppm, 공주 0.033ppm과 비슷함

□ CO는 0.3ppm으로 청양읍 0.2ppm, 부여읍 0.4ppm, 공주 0.2ppm과 비슷함

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	청양읍	부여읍	공주	이동차	청양읍	부여읍	공주
5.17	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003
5.18	0.001	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.007	0.004
5.19	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.006	0.002
5.20	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002
5.21	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.004	0.005	0.003
5.22	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005	0.008	0.004
5.23	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002
평균	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.003

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	청양읍	부여읍	공주	이동차	청양읍	부여읍	공주
5.17	0.022	0.021	0.022	0.023	0.34	0.1	0.4	0.2
5.18	0.026	0.026	0.026	0.023	0.38	0.2	0.4	0.2
5.19	0.039	0.035	0.036	0.035	0.30	0.2	0.4	0.2
5.20	0.049	0.046	0.042	0.042	0.26	0.2	0.3	0.2
5.21	0.044	0.043	0.041	0.040	0.31	0.2	0.3	0.2
5.22	0.033	0.036	0.036	0.029	0.36	0.2	0.4	0.2
5.23	0.041	0.043	0.040	0.037	0.42	0.3	0.5	0.2
평균	0.036	0.036	0.035	0.033	0.3	0.2	0.4	0.2