- 실시간 이동형 측정장비 활용 -

석유화학단지 유해대기물질 조사 결과(8월)

□ 조사 개요

❍ 목    적 : 대산석유화학단지 유해대기물질 배출특성 파악

❍ 기    간 : 2022. 8. 5. ∼ 8. 17.

❍ 지    점 : 석유화학단지 내 대형사업장 주변 5지점

❍ 방    법 : SIFT-MS를 이용한 유해대기물질 53종(벤젠, 암모니아 등)

□ 조사결과 요약

❍ 벤젠

- 1∼5지점의 평균 농도는 6.65 ㎍/㎥(3.13∼10.39 ㎍/㎥)로 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/㎥ 이하)보다 높았음[그림 1]

- 지점별 최고 평균 농도 및 순간 최대 농도는 조사지점 5에서 각각 10.39 ㎍/㎥, 28.42 ㎍/㎥로 다른 지점 대비 높았음[그림 1]

그림. 1. 조사지점별 벤젠 평균/순간 최대 농도

	※ 참고사항
- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/㎥ 이하(충남 3 ㎍/㎥ 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 시간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

❍ 지정악취물질

- 지정악취물질 22종에 대한 조사지점 1 ∼ 5의 측정기간 중 평균 농도는 황화수소가 65.80 ppb로 배출허용기준(60 ppb 이하)보다 높은 농도를 나타내었으며 프로피온알데하이드(3.53 ppb), 암모니아(2.90 ppb)순으로 나타남[붙임 2]

❍ 휘발성유기화합물(VOCs)

- VOCs 31종에 대한 조사지점 1 ∼ 5의 측정기간 중 평균 농도는 에틸렌(15.52 ppb), 부탄(11.93 ppb), n-헥산(10.44 ppb) 순으로 나타남[붙임 3]

□ 세부 조사결과

❍ 벤젠

- 조사 지점에서의 벤젠 농도는 전월 대비 증가하였으며 지점 1(2508.3%) > 지점 3(468.9%) > 지점 5(319.0%) > 지점 4(77.4%) > 지점 2(24.4%)순으로 증가율을 보임[그림 2]

- 조사 지점 5에서 측정 시간 동안(10:55 ~ 12:55) 높은 벤젠 농도를 보였으며 특히 11:59분경에 28.42 ㎍/㎥의 고농도를 나타냈고 풍향은 북서풍이였음[표 1]

그림. 2. 전월 대비 벤젠 평균 농도 증감률

표 1. 조사지점별 벤젠 농도

지 점	측정일시	내 용
		농도(㎍/㎥)	시간별 농도 추이
조사지점 1	8월 8일 10:35 ~ 12:34	평균 : 3.13 최소 : 0.00 최대 : 13.17
조사지점 2	8월 8일 13:13 ~ 15:12	평균 : 7.95 최소 : 0.00 최대 : 17.43
조사지점 3	8월 5일 10:33 ~ 12:32	평균 : 6.94 최소 : 0.00 최대 : 17.93
조사지점 4	8월 9일 14:34 ~ 16:33	평균 : 4.86 최소 : 0.00 최대 : 19.31
조사지점 5	8월 17일 10:55 ~ 12:55	평균 : 10.39 최소 : 0.00 최대 : 28.42
조사지점 1~5 평균 농도		6.65 ㎍/㎥

※ 충남 대기환경기준 연간 평균치 : 3 ㎍/㎥ 이하(국가 5 ㎍/㎥ 이하)

❍ 지정악취물질

- 조사지점 1에서 황화수소의 평균농도는 5.91 ppb, 순간최대농도는 129.07 ppb를 나타냄[그림 3]

- 조사지점 2에서 황화수소의 평균농도는 35.93 ppb, 순간최대농도는 272.90 ppb를 나타냄[그림 3]

- 조사지점 3에서 황화수소의 평균농도는 158.75 ppb, 순간최대농도는 982.17 ppb로 높게 나타남[그림 3]

- 조사지점 4에서 황화수소의 평균농도는 22.32 ppb, 순간최대농도는 188.46 ppb를 나타냄[그림 3]

- 조사지점 5에서 황화수소의 평균농도는 106.10 ppb, 순간최대농도는 643.94 ppb로 높게 나타남[그림 3]

그림. 3. 조사지점별 지정악취물질 평균/순간 최대 농도

❍ 휘발성유기화합물(VOCs)

-  조사지점 1에서 에틸렌의 평균농도는 6.76 ppb, 아세틸렌의 순간 최대 농도는 87.38 ppb를 나타냄[그림 4]

-  조사지점 2에서 부탄의 평균 농도는 14.79 ppb, 아세틸렌의 순간 최대 농도는 113.57 ppb를 나타냄[그림 4]

- 조사지점 3에서 에틸렌의 평균 농도는 40.16 ppb, 아세트산의 순간 최대 농도는 458.99 ppb를 나타냄[그림 4]

- 조사지점 4에서 메틸-t뷰틸에테르의 평균 농도는 7.69 ppb, 아세틸렌의 순간 최대 농도는 127.33 ppb를 나타냄[그림 4]

- 조사지점 5에서 부탄의 평균농도는 20.70 ppb, 에틸렌의 순간 최대 농도는 71.10 ppb를 나타냄[그림 4]

그림. 4. 조사지점별 VOCs 평균/순간 최대 농도

붙임 1		조사지점별 기상현황

	주풍향	풍속(m/s)	기온(℃)	습도(%)	기압(hPa)
조사지점 1	남남서	3.6	27.6	91.0	1003.7
조사지점 2	남남서	2.1	27.3	96.2	1006.0
조사지점 3	남서	2.7	30.7	75.6	1006.3
조사지점 4	서남서	1.5	28.3	89.9	1003.9
조사지점 5	북서	1.8	27.4	60.0	1005.4

붙임 2		지정악취물질 농도(ppb)

구 분		배출허용기준	평균	조사지점 1			조사지점 2			조사지점 3			조사지점 4			조사지점 5
		공업지역		평균	최소	최대	평균	최소	최대	평균	최소	최대	평균	최소	최대	평균	최소	최대
1	프로피온산	70	0.40	0.01	0.00	0.79	0.01	0.00	0.81	1.37	0.00	14.65	0.06	0.00	1.07	0.53	0.00	1.74
2	메틸에틸케톤	35,000	0.72	0.43	0.00	1.79	0.81	0.00	2.57	1.18	0.04	10.02	0.52	0.00	1.72	0.67	0.00	1.97
3	아이소뷰틸알코올	4,000	0.25	0.00	0.00	0.55	0.20	0.00	3.30	0.74	0.00	3.38	0.03	0.00	2.02	0.28	0.00	1.36
4	황화수소	60	65.80	5.91	0.00	129.07	35.93	0.58	272.90	158.75	16.96	982.17	22.32	1.29	188.46	106.10	13.68	643.94
5	암모니아	2,000	2.90	0.52	0.00	5.75	1.09	0.00	8.22	11.21	0.00	44.46	0.84	0.00	5.82	0.83	0.00	10.25
6	트라이메틸아민	20	0.35	0.01	0.00	0.34	0.06	0.00	0.73	0.29	0.00	2.19	0.03	0.00	0.85	1.36	0.00	3.31
7	다이메틸설파이드	50	0.22	0.09	0.00	0.80	0.25	0.00	1.14	0.47	0.00	2.51	0.12	0.00	0.82	0.18	0.00	0.78
8	메틸메르캅탄	4	0.22	0.33	0.00	1.79	0.25	0.00	1.69	0.12	0.00	1.57	0.16	0.00	1.33	0.23	0.00	1.45
9	자일렌(+에틸벤젠)	2,000	0.66	0.27	0.00	3.73	0.11	0.00	1.98	2.03	0.00	7.28	0.29	0.00	2.92	0.59	0.00	2.69
10	뷰틸아세테이트	4,000	0.38	0.21	0.00	1.38	0.37	0.00	1.75	0.78	0.00	2.31	0.22	0.00	1.62	0.32	0.00	1.65
11	뷰틸알데하이드	100	1.77	0.55	0.00	2.64	1.86	0.00	7.47	2.41	0.46	4.48	1.44	0.00	5.60	2.60	0.28	6.07
12	프로피온알데하이드	100	3.53	2.07	0.00	4.97	3.84	0.34	7.03	4.29	2.14	7.26	2.07	0.49	4.27	5.39	1.19	10.95
13	톨루엔	30,000	2.82	2.38	0.22	5.17	3.11	0.53	5.65	3.85	1.10	7.14	3.07	1.10	6.59	1.71	0.00	5.49
14	메틸아이소뷰틸케톤	3,000	0.49	0.25	0.00	1.12	0.35	0.00	1.33	0.95	0.00	3.08	0.37	0.00	1.40	0.51	0.00	1.99
15	n-뷰틸산	2	0.59	0.39	0.00	1.46	0.53	0.00	1.55	1.37	0.23	15.43	0.45	0.00	1.43	0.24	0.00	0.90
16	스타이렌	800	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.81
17	i-발레르알데하이드	6	0.97	0.70	0.00	2.08	1.13	0.00	2.93	0.96	0.00	2.84	1.05	0.00	2.77	0.99	0.00	2.77
18	n-발레르알데하이드	20
19	i-발레르산	4	0.93	0.88	0.00	2.43	1.12	0.08	3.08	1.59	0.29	10.88	0.74	0.00	2.35	0.31	0.00	1.31
20	n-발레르산	2
21	아세트알데하이드	100	0.95	0.00	0.00	0.76	0.32	0.00	5.46	1.62	0.00	18.43	0.04	0.00	2.90	2.75	0.00	6.99
22	다이메틸다이설파이드	30	0.62	0.45	0.00	1.49	0.59	0.00	1.45	0.82	0.11	1.85	0.55	0.00	1.17	0.71	0.00	2.01

붙임 3		VOCs 농도(ppb)

구 분		평균	조사지점 1				조사지점 2			조사지점 3			조사지점 4			조사지점 5
			평균	최소	최대		평균	최소	최대	평균	최소	최대	평균	최소	최대	평균	최소	최대
1	벤젠(㎍/㎥)	6.65	3.13	0.00	13.17		7.95	0.00	17.43	6.94	0.00	17.93	4.86	0.00	19.31	10.39	0.00	28.42
2	트리클로로에틸렌	0.33	0.15	0.00	1.32		0.22	0.00	1.98	0.84	0.00	8.39	0.22	0.00	1.47	0.22	0.00	1.70
3	프로필렌옥사이드	1.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	6.07	2.54	11.90
4	아세틸렌	5.82	5.97	0.00	87.38		6.98	0.00	113.57	7.12	0.00	165.65	4.94	0.00	127.33	4.08	0.00	65.12
5	에틸렌	15.52	6.76	0.00	17.65		10.10	1.50	23.41	40.16	12.66	85.66	4.78	0.28	11.53	15.81	0.00	71.10
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.52	0.12	0.00	1.97		0.22	0.00	1.85	0.59	0.00	4.32	0.27	0.00	1.86	1.40	0.00	3.46
7	이소프로필알코올	0.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.78	0.00	0.00	0.06	2.35	0.00	22.07
8	메탄올	0.87	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	4.33	0.94	0.00	14.77	0.03	0.00	14.16	3.33	0.09	11.62
9	아세트산	3.70	0.51	0.00	3.49		1.55	0.00	5.08	7.12	0.00	458.99	3.05	0.00	7.69	6.26	1.81	12.89
10	사염화탄소	1.20	0.49	0.00	2.35		0.93	0.00	3.26	3.09	0.00	8.48	0.77	0.00	2.73	0.71	0.00	2.46
11	포름알데히드	6.22	4.93	0.00	13.31		5.98	0.00	15.14	6.64	0.00	51.41	3.35	0.00	12.71	10.21	0.00	24.72
12	메틸-t뷰틸에테르	5.68	1.85	0.00	17.24		9.79	0.46	27.34	5.68	2.43	11.17	7.69	3.31	31.22	3.40	0.34	8.29
13	테트라클로로에틸렌	0.35	0.14	0.00	2.34		0.51	0.00	3.66	0.49	0.00	6.56	0.14	0.00	2.54	0.46	0.00	4.32
14	디메틸아민	0.20	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	9.78	0.08	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	4.00
15	프로필렌	0.92	0.01	0.00	1.51		0.56	0.00	6.86	1.32	0.00	21.14	0.20	0.00	5.06	2.51	0.00	12.18
16	사이클로헥산	4.40	1.92	0.00	7.67		5.26	0.30	13.99	6.42	2.10	16.88	3.72	0.82	8.49	4.66	1.01	9.95
17	n-헥산	10.44	4.03	0.00	25.47		11.49	0.00	34.33	23.23	0.00	125.48	5.95	0.00	23.47	7.53	0.00	26.05
18	디에틸아민	0.41	0.08	0.00	1.05		0.25	0.00	1.33	1.02	0.00	11.74	0.32	0.00	1.33	0.39	0.00	2.07
19	아크릴로니트릴	0.25	0.13	0.00	0.61		0.41	0.00	1.97	0.27	0.00	1.15	0.23	0.00	1.07	0.20	0.00	0.78
20	아크롤레인	3.96	1.13	0.00	10.29		7.33	0.00	39.35	6.04	1.19	21.64	4.49	0.25	28.02	0.83	0.00	4.86
21	1,3-부타디엔	0.21	0.08	0.00	0.66		0.10	0.00	1.27	0.57	0.00	3.00	0.13	0.00	0.82	0.18	0.00	1.27
22	부탄	11.93	2.49	0.00	22.12		14.79	0.00	57.62	15.87	0.03	148.84	5.81	0.00	48.68	20.70	0.58	42.38
23	비닐클로라이드	2.89	2.59	0.00	9.28		6.12	1.27	14.86	0.00	0.00	1.86	1.77	0.00	5.29	3.95	0.00	10.30
24	1,2-다이클로로에탄
25	1-부텐	3.40	0.88	0.00	11.84		8.41	0.00	50.22	1.97	0.00	5.47	4.32	0.03	32.57	1.41	0.00	4.62
26	2-부텐
27	클로로포름	4.55	2.12	0.00	6.97		5.41	1.15	10.06	6.38	1.51	16.06	3.74	0.45	8.33	5.11	0.71	11.04
28	메틸렌클로라이드
29	1,1-다이클로로에탄	0.77	0.00	0.00	0.23		0.05	0.00	1.23	1.49	0.00	19.67	0.00	0.00	0.04	2.32	0.00	12.69
30	아세틸렌 디클로라이드	2.76	0.40	0.00	4.34		2.29	0.00	7.91	5.14	0.00	31.82	1.65	0.00	8.55	4.33	0.00	10.78
31	에틸벤젠(+자일렌)	0.66	0.27	0.00	3.73	0.11		0.00	1.98	2.03	0.00	7.28	0.29	0.00	2.92	0.59	0.00	2.69